|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷编号 |  |  |
| 管道编号 | asdf |
| 管材 | HDPE |
| 管径 | 500 |
| 缺陷名称 | 接口中度 |
| 严重程度（等级） | 中度（2级） |
| 描述：  adfa 21.56米管道脱节距离2-3cm，但管道连接状态未破坏。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷编号 |  |  |
| 管道编号 | adfa |
| 管材 | HDPE |
| 管径 | 500 |
| 缺陷名称 | 破裂严重 |
| 严重程度（等级） | 严重（3级） |
| 描述：  asdf 45.41米破裂处已形成明显裂缝，裂缝宽度大于2mm。 | |